**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2023年3月7日至2023年3月13日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重庆医科大学附属口腔医院 报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:陈老师023-88862358。**

设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 口内扫描仪（正畸专业） | 1 |  |
| 2 | 口内扫描仪（修复专业） | 1 |  |

 **1套口内扫描仪（正畸专业） 采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（总价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款100%。 |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 1.电 源 | 交流220V，50Hz |  |
| 2.设备配置 | 扫描仪，配套扫描手柄、工作站、数据采集软件、设计软件及配套工具等 |  |
| 3.一次扫描范围 | 单颗牙齿、象限、全牙列 |  |
| 4.扫描精度 | 满足正畸个性化矫治器设计使用（＜25μm） |  |
| 5.扫描时间 | 全口小于7min |  |
| 6.扫描条件 | 无需喷粉，无需遮色剂 |  |
| 7.成像方式 | 连续彩色成像，连续数据采集，生成3D模型 |  |
| 8.数据传输 | 扫描数据可联网直接传输至第三方 |  |
| 9.数据要求 | 数据接口开放，免费导出标准STL格式  |  |
| 10.探龋功能 | 具有红外线探龋 |  |
| 11.Dophin数据支持 | 需免费支持Dophin正畸设计软件数据要求 |  |
| 12.隐适美数据支持 | 需免费支持隐适美数据要求（提供授权书复印件） |  |
| 13.隐适美正畸效果模拟 | 在患者口腔扫描后2分钟内可通过大数据模拟出患者在治疗完成后的效果 |  |
| 14.隐适美效果监控 | 在隐形矩矫正治疗过程中通过扫描结果后初始方案的对比来确保隐形治疗过程和结果得到监控 |  |
| 15.时代天使数据支持 | 需免费支持时代天使数据要求 |  |
| 16.移动工作站 | 电脑处理器：至少支持Intel core i7(需8核16线程，主频3.0GHz)以上，至少支持正版操作系统：Windows 7, 64 位，内存：32G以上，至少18寸显示器，独立显卡，显存≥4G，固态硬盘≥2T  |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

 **1套口内扫描仪（修复专业） 采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（总价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款100%。 |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 1 | 产品描述 | 对口腔内牙齿，牙龈和粘膜等软硬组织数字化图像扫描 |  |
| 2 | 扫描条件 | 直接扫描，无需喷粉 |  |
| 3 | 扫描光源 | LED |  |
| 4 | 扫描精度 | ≤20μm |  |
| 5 | 扫描深度 | ≥12mm |  |
| 6 | 扫描视野 | ≥13\*13mm（按面积计）  |  |
| 7 | 文件输出格式 | 至少STL开放格式及PLY彩色开放格式 |  |
| 8 | 半齿弓扫描时间 | ≤0.5分钟 |  |
| 9 | 全口 | ≤2分钟 |  |
| 10 | 扫描头 | 可拆卸，进行符合医院感控要求的高温高压消毒 |  |
| 11 | 口内拍摄 | 具备口内拍摄高清照片功能（内窥镜功能） |  |
| 12 | 自加热功能 | 扫描仪具备自加热功能，可防止在口内起雾 |  |
| 13 | 患者管理系统 | 内含患者管理系统，能简单搜寻患者及其扫描档案 |  |
| 14 | 校准 | 投标产品无需定期校准。若需定期校准，需承诺免费提供校准服务（提供承诺函，格式自定） |  |
| 15 | 配置 | 扫描仪主机、电源盒、扫描头5个（4个标准头、1个小头） |  |
| 16 | 工作站笔记本配置 | 1．品牌电脑2．CPU： Intel Core i7-8700及以上3．内存：16GB及以上4．硬盘驱动器：1TGB固态硬盘SSD及以上或256GB固态硬盘SSD+1T机械硬盘5．显卡：NVIDIA RTX 2060 6G及以上6．操作系统：WIN7或WIN10专业版64位7．显示器分辨率：1920\*1080，60Hz及以上，输入输出端口：超过2个A型USB 3.0或更高端口 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**