**重庆医科大学口腔医学院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2023年8月9日至2022年8月15日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重医口腔医学院 报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:董老师023-88602488。**

**5套种植机采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价： 元（总价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 1.主机微型电脑控制、按键式面板、内或外置冷却水泵。  2.冷却水泵流量可调节。  3.主机屏幕可显示转速、扭矩、冷却水流量、转速比等信息。  4.马达转速可调节，转速至少覆盖100rpm-4000rpm范围。  5.马达接口符合ISO 3964标准的E型接口。  6.当扭矩超过设定安全值时，有故障报警，并自动停止。  7.马达无碳刷结构，可高温高压消毒。  8.马达光照强度≥20000lux  9.种植系统搭配的手机头部采用六角形夹持系统。  10.种植手机减速比20:1。  11.种植手机扭矩可调，最大扭矩≥55Ncm。  12.种植手机可高温高压消毒、按压式车针锁紧装置。  13.存储程序数量≥6种种植程序，并可自行编写程序。  14.脚踏开关可控制马达开关、转速、正反转，程序选择、水泵开关。  15.每套设备配置要求：主机1台、马达1支、马达线≥1根、给水支架≥1个、冲水管≥3根、20:1种植手机≥1支、脚踏开关1个。  16.须列出质保期内的耗材及易损件(马达、马达线、种植手机、冲水管等)价格清单，如部件未列入，视为普通部件，适用整机质保条款。  17主机、马达、种植手机为欧美进口（需提供相关证明材料）  18.质保：整机质保≥2年（马达线质保≥1年）。 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**