**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年7月5日至2024年7月11日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:刘老师023-89035810。**

 **上清寺院区消防防火门改造采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 见附件 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**附件：**

**一、项目基本情况**

项目内容：更换上清寺院区1号楼负1楼至12楼防火门预计40扇，以现场数量为准，更换防火门为乙级以上钢质隔热常开式防火门及门框，加装电动闭门器，防火门及门框尺寸需现场测量。

# **二、项目商务要求**

（一）关键技术参数需求

1.更换上清寺院区1号楼负1楼至12楼防火门预计40扇，以现场数量为准，更换防火门为乙级以上钢质隔热防火门及门框，防火门及门框尺寸需现场测量。防火门的质量及安装必须符合国家消防规范及规定。

2.防火门需设置为常开式防火门，加装电动闭门器，平时为常开状态，火警时防火门关闭。电动闭门器须要配备手动释放功能，电动闭门器的检测报告须符合国家消防规范及规定。

3.电动闭门器的控制信号受医院消防主机控制，安装须符合目前国家的消防规范及规定。

4.防火门及门框颜色与现场甲方防火门颜色一致。

5.单独装设敞开式防火门闭门器主机（点位≥200）。

（二）基本要求

1.中标方需查勘现场了解现场实际情况、安装位置、难易程度等具体细节，以便合理报价。

2.中标方需提供方案以及涉及的相关设施设备，相关配件及服务，包括设备安装，布线，拆除时损坏的墙面要恢复等，实现各项功能正常使用，含实现以上功能的软硬件安装。

3.中标方应明确工期，给出的报价方案中涉及各项明细、品牌等。

4.中标方所用产品应为全新且符合国家相关标准。

5.中标方需拆除旧的防火门及门框并按规范要求进行处理及除渣。

6.中标方自备所需的工具。

7.该项目为交钥匙工程。

8.如涉及动电动焊，报价人应提供电工证、电焊证，在正式进场前需办理相关手续，同时应知晓和遵守院区内禁止吸烟。

（三）报价要求

本次报价为包干价，涉及的具体内容应以人民币为单位进行综合单价报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、信息接入费、保险费、施工人员的安全保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、质保期内的服务费以及有关的其他费用。

（四）服务保证

1.确保工期内完成。报价人应合理安排工期，不得擅自拖延工期，如拖延工期超过3个日历日，采购人有权解除合同并不承担任何费用，且保留对报价人的追偿权利。

2.报价人应保证施工作业过程中的安全，因自身行为引起的任何损失和损害均由报价人承担责任和负责赔偿。

3.质保期至少为3年，从验收合格之日起开始计算。

（五）考核与付款。

1.无首付款，采购人在试运行1个月后进行验收，如无法通过验收，报价人在5个工作日内进行整改，整改后依然无法通过验收，采购人有权解除合同并不承担任何费用。

2.验收合格后通知报价人开具相应发票，在收到发票后支付95%的款项，余下5%尾款在三年后支付。