竞争性比选文件

**项目名称：重庆医科大学附属口腔医院**

**封口机等一批小设备采购项目**

**项目号：KQYY2025026**

**采购人：重庆医科大学附属口腔医院**

**二○二五年四月****目 录**

[第一篇投标邀请书 4](#_Toc98942871)

[一、采购项目内容 4](#_Toc98942872)

[二、资金来源 4](#_Toc98942873)

[三、采购方式 4](#_Toc98942874)

[四、投标人资格要求 4](#_Toc98942875)

[五、招标书获取及投标时间要求 4](#_Toc98942876)

[六、其它有关规定 5](#_Toc98942877)

[七、联系方式 5](#_Toc98942878)

[第二篇项目技术要求 6](#_Toc98942879)

[一、采购项目一览表 6](#_Toc98942880)

[二、采购项目技术要求 6](#_Toc98942881)

[第三篇项目商务要求 8](#_Toc98942882)

[一、交货期、交货地点及验收方式 8](#_Toc98942883)

[二、报价要求 8](#_Toc98942884)

[三、质量保证及售后服务 8](#_Toc98942885)

[四、付款方式 9](#_Toc98942886)

[五、知识产权 9](#_Toc98942887)

[六、培训 9](#_Toc98942888)

[七、其他商务要求内容 10](#_Toc98942889)

[第四篇资格审查及评分办法 11](#_Toc98942890)

[一、资格审查 11](#_Toc98942891)

[二、评标方法 11](#_Toc98942892)

[三、评分标准 12](#_Toc98942893)

[四、无效投标条款 13](#_Toc98942894)

[五、废标条款 13](#_Toc98942895)

[第五篇投标人须知 14](#_Toc98942896)

[一、投标人 14](#_Toc98942897)

[二、竞争性比选文件 14](#_Toc98942898)

[三、响应文件 14](#_Toc98942899)

[四、评标 16](#_Toc98942900)

[五、定标 16](#_Toc98942901)

[六、询问、质疑和投诉 16](#_Toc98942902)

[七、签订合同 16](#_Toc98942903)

[第六篇响应文件格式要求 17](#_Toc98942904)

[一、经济文件 18](#_Toc98942905)

[二、技术文件 20](#_Toc98942906)

[三、商务文件 22](#_Toc98942907)

[四、其他与项目有关的资料（自附） 25](#_Toc98942908)

[五、资格文件 26](#_Toc98942909)

# 第一篇 投标邀请书

重庆医科大学附属口腔医院（简称“口腔医院”）对封口机等一批小设备进行采购，欢迎有资格、有实力的投标人参加院内竞争性比选。

## 一、项目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **成交供应商数量（名）** | **最高限价****（万元）** |
|  包1：医疗类小设备 （12项） | 1 | 27.62  |
| 包2：非医疗类小设备（12项） | 1 | 13.75 |

二、资金来源：医院自筹

三、采购方式：院内竞争性比选

## 四、投标人资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

1.包1 特定资格要求：

（1）须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《一类医疗器械备案凭证》，若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）。

（2）如果所提供产品属三类医疗器械，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

2.包2 特定资格要求：

无

五、比选文件获取及投标时间要求

（一）凡愿意参加投标的投标人，请自行在“行采家”或“重庆医科大学附属口腔医院”或“中国采购招标网”下载竞争性比选文件，竞争性比选文件及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。本项目无需报名及购买竞争性比选文件。获取文件期限:2025年4月28日 9：00至 2025年5月7日 17:30。

（二）投标人应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件须采用软面胶装（不得采用穿孔式、文件夹式活页装订），同时应编制完整的封面、页码、目录。

（三）投标书正本、副本各一份，均需有法定代表人（或法人代表）签章和单位盖章，响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点。若正本、副本分别进行密封，应在封套上注明“正本”、“副本”字样。副本为正本的完整复印件，与正本不一致时以正本为准。注：标书密封的外封套上必须注明投标项目名称、投标公司名称、联系人姓名及电话。

（四）所有投标书应于2025年4月28日 9：00至 2025年5月7日 17:30(工作时间)递交到重庆医科大学附属口腔医院(重庆渝北区松石北路426号)综合楼七楼审计科（须密封盖章）。邮寄标书的以快递送达口腔医院并签收的日期为准（收件人：审计科 李老师 88602318）。逾期送达的响应文件，将不予受理。

（五）比选时间：2025年5月8日9:30（待定），具体评审时间及地点由医院确定，投标人无须参加。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆医科大学附属口腔医院官网、中国采购招标网、和行采家上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）中第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性比选文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，竞争性比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性比选文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，竞争性比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

## 七、联系方式

单位名称：重庆医科大学附属口腔医院

地址：重庆市渝北区松石北路426号 邮编： 401147

 电话： 023- 88860001 88602318（监督） 传真：023-88860222

 联系人：张老师 李老师（监督）

# 第二篇 项目技术要求

## **一、采购项目一览表**

## **包1 医疗类小设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 医用血压计 | 2 | 0.1 | 水银血压计1个；上臂式电子血压计1个 |
| 2 | 体温计 | 2 | 0.02 | 水银式体温计1个；电子体温计1个 |
| 3 | 超声清洗机 | 1 | 2 |  |
| 4 | 电动吸引器 | 1 | 0.1 |  |
| 5 | 轮椅 | 1 | 0.05 |  |
| 6 | 喷粉洁牙手机 | 4 | 2 |  |
| 7 | 铅衣/铅帽/围脖 | 9 | 1.35 | 配3个落地式铅衣架，能挂好上述铅防护物品 |
| 8 | 牙片宝 | 1 | 7 | **核心产品** |
| 9 | 牙片机 | 1 | 4 |  |
| 10 | 牙髓活力测试仪 | 3 | 1.5 |  |
| 11 | 医用冷藏箱 | 1 | 1.5 |  |
| 12 | 种植机系统 | 2 | 8 |  |
| **合计** | **28** | **27.62** | **-** |

## **包2 非医疗类小设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 点焊机 | 1 | 0.1 |  |
| 2 | 调和机 | 1 | 0.2 | 适用于小蜜蜂等材料搅拌使用 |
| 3 | 封口机 | 1 | 2 |  |
| 4 | 技工抛磨机 | 1 | 0.7 |  |
| 5 | 喷砂机 | 1 | 2 |  |
| 6 | 普通冰箱 | 1 | 0.5 |  |
| 7 | 器械检查放大镜 | 1 | 0.15 |  |
| 8 | 石膏振荡器 | 1 | 0.1 |  |
| 9 | 微型打磨机 | 1 | 0.1 |  |
| 10 | 压膜机 | 1 | 2.5 | **核心产品** |
| 11 | 急救（推）车 | 1 | 0.4 |  |
| 12 | 手机注油机 | 2 | 5 |  |
| **合计** | **13** | **13.75** | - |

## **二、采购项目技术要求**

## **包1 医疗类小设备**

**（一）医用血压计**

**1.水银血压计 1个：**

（1）标尺刻度显示：kPa，mmHg （2）测量范围：0-40kPa（0-300mmHg） （3）小的分度值：0.5kPa（2mmHg） （4）基本误差：±0.5kPa（±3.75mmHg）

（5）配置：壳体、贮汞瓶、标尺、示值管、臂带、球阀等部件，配听诊器1个

（6）质保：≥2年（常用配件单独报价）。

**2.上臂式电子血压计 1个：**

（1）适用于测量收缩压、舒张压及脉率；

（2）测量范围：0～299mmHg（0～39.9kPA），脉搏数40～180次/分；

（3）测量臂周：170mm～320mm；

（4）测量方法：示波测量方法；

（5）运行方式：连续运行；

（6）精度：压力±3mmHg(±0.4kPa)以内；脉搏数精度为±5%

（7）质保：≥2年（常用配件单独报价）。

**（二）体温计**

**1.水银式体温计1个：**

（1）测量方式：内标式腋下

（2）测量部位：腋下，口腔

（3）材质结构组成：汞（水银）、感温泡和玻璃管

（4）测量范围覆盖：35℃-42℃

**2.电子体温计1个：**

（1）测量范围：32.0℃~42.9℃

（2）温度读数分辨率：0.1℃

（3）快速准确，≤20 秒测温

（4）软头设计，体验舒适

（5）显示器：液晶数字式显示方式

（6）蜂鸣器：当测量完时有蜂鸣提示

（7）记忆功能：内建记忆，可显示前一次测量值

（8）电源：纽扣电池

1. **超声清洗机**
2. 超声频率：45/80/100KHz三频
2.容量：18-27L
3.外形尺寸：≤660 x 520 x 550mm
4.超声功率可调范围：40-100%
5.温度设定范围：室温-80℃
6.工作时间可调：1-480min
7.数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、超声0频率、超声频率自动转换时间、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度）
8.频率转换时间可调：1-999S
9.报警显示：数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
10.清洗机降音盖、外壳、清洗槽均采用优质不锈钢，密封性好，并具有隔音、隔热效果
11.具有电控适量进酶、电控进水、排液功能
12.质保：整机质保≥3年（耗材及易损件除外，常用配件单独报价）
3. **电动吸引器**

1.吸引泵：无油式活塞泵；

2.极限负压值：≥0.06MPa；

3.负压调节范围： 0.02MPa至极限负压值；

4.抽气速率：≥20L/min；

5.贮液瓶容量： ≥2500mL/只，配备2只；

6.噪声：≤65dB(A)。

7.具备溢流保护装置

8.质保：≥2年

1. **轮椅**

1.产品符合 GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。2.产品要求：1）产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式,后轮带有尼龙材质手推圈；2）车架为钢管材料，表面处理为喷塑工艺；3）座位深度：大约440mm，座宽大约435mm，软靠背、软座垫，所有手能触及的零部件外表面均应平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等；4）固定弧形短扶手，固定挂脚；5）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠，脚踏板采用高强度尼龙材质；6）前轮为直径 (6 英寸)高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径（22 英寸）免充气 PU 轮胎，轮子采用尼龙材质一次注塑成型；前后轮轴结构牢固可靠，适应不同路面的使用要求。

7）轮椅车配备安全带，承重≥100KG；8）带驻立刹车及后手刹车，驻坡性能≥8°；

9）质保：≥2年。

1. **喷粉洁牙手机**

1.连接方式：国际标准ISO四孔

2.气体消耗量：15-25L/min

3.气压：≥0.24Mpa

4.喷雾：55ml/min±10%

5.喷砂手柄和喷头可高温消毒反复使用

6.每把喷粉洁牙手机配置≥3个喷砂头

7.质保：≥2年（常用耗材单独报价）

1. **铅衣/铅帽/围脖**

**铅衣（成人尺码2件，儿童尺码1件）：**

1.双面防护衣提供前身和后身的全面防护。

2.提供不低于0.5mmpb铅当量（指前身）。

3.配备宽腰带，最大程度减轻上身的压力。

4.肩部带有柔软衬垫。

5.背面和袖子不低于0.25mmpb。

**铅帽（成人尺码2件，儿童尺码1件）：**

1.提供头部防护，可以调节大小。

2.提供不低于0.5mmpb铅当量。

**铅围脖（成人尺码2件，儿童尺码1件）**：

1.提供甲状腺防护，可以调节大小。

2.提供不低于0.5mmpb铅当量。

铅衣/铅帽/铅围脖材料描述：内部射线防护材料铅当量分布均匀，折叠不易断裂， 轻薄柔软韧性好；外部材料为抗菌牛津布面料（抗葡萄球菌、黑曲霉），防水耐磨易于清洁，柔软、耐磨、防水、防污、抗静电。

检测报告：具有有效期内国家认可的第三方检测中心出具的检测报告

质保：≥1年

**衣架：配3个落地式铅衣架，能挂好上述铅防护物品**。

1. **牙片宝**

1.影像板尺寸：有至少4个尺寸可以选择使用，四个尺寸大小分别为0号（尺寸≤22mm×31mm），1号（尺寸≤24mm×40mm），2号（尺寸≤31mm×41mm），3号（尺寸≤27mm×54mm）；

2.影像速度：影像板插入至影像生成整体时间不超过18秒，扫描同时擦除影像，立刻可以重新使用；

3.影像清晰度至少2档可选，理论线对值≥10LP/mm；

4.像素尺寸：清晰扫描≥60μm，高清扫描≥30μm；

5.扫描方式：水平自动磁吸入式（非按压或者推送），放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出，影像即刻擦除；

6.至少包含两种读片方式：①全自动式，放在舱口，自动感应，自动吸入，无需触碰机器按钮；②半自动式，放在舱口，点击读片键进行读片处理；

7.至少包含两种退片方式：①全自动式②半自动式；

8.影像板：无线设计，有效感应面积100%，寿命≥1000次（提供彩页或者说明书等相关证明材料）；

9.软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID，姓名，等快速搜索病人；

10.软件：具备中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可永久免费升级使用；

11.数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统；

12.图像处理：符合并提供DICOM3.0协议标准，能够免费与院内PACS系统进行连接，必须具有：可进行图像捕获和采集；具备图像查看及打印功能，可对图像进行角度、长度测量,调节图像对比度、灰度；可标记、放大/缩小图像等，可建立完整的病人图像信息数据库，包括病人资料，图像采集时间，具体参数等一系列相关资料，方便查看和整理；

13.配置：主机1台、软件1套、影像板30片(儿童根尖周检查片2张、儿童咬翼检查片2张、成人根尖周检查片22张、成人咬翼检查片4张)、儿童牙周尖、咬翼检查片一次性保护套各500片、成人根尖周检查片一次性保护套2000片、成人咬翼检查片一次性保护套1000片、影像板放置盒1个、电源、数据连接线及用户手册等；

14.质保：≥3年（耗材需要单独报价）。

1. **牙片机**

1.内置曝光剂量显示；

2.适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人。；

3.球管电压：60kV和70kV可选；

4.焦点：≤0.7 mm（IEC 60336 标准）；

5.管电流：4-7mA；

6.最大X光球管热容量：140KJ；

7.可直接选择胶片或数字模式；

8.安装：壁挂式，伸展臂灵活，满足360度任意角度定位，机器臂长≥170cm；

9.遥控装置及远程曝光控制；

10.可以根据实际需要手动对曝光设置值进行调整；

11.可以根据实践要求，对常用的曝光参数设定值进行程序预设并储存；

12.质保：≥3年。

1. **牙髓活力测试仪**

1.额定电压：9Vdc；2.脉冲频率：1.6Hz±0.2Hz；3.活力棒的长度为：100mm±10mm；直径为3.5mm±0.1mm；

4.设备在忘记关机时，三分钟后会自动关机；

5.反应速度可调；

6.显示最大数据为80，在00～39 （绿色）以内被测牙有酸、麻、痛感觉的可判断为活髓牙；在40～79（红色）以内有反应的可判断为部分坏死；到80 还没有反应的可判断为死髓牙；

7.质保：≥2年（常用耗材单独报价）

1. **医用冷藏箱**
2. 有效容积：有效容积≥205L；
2.整体结构：立式，冷藏室单门，容积≥127L，冷冻室单门，容积≥78L；
3.温度控制：微电脑控制,触摸按键，LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度覆盖零下10～零下25 ℃，温度可调；
4.门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求；
5.制冷系统：双压缩机制冷系统，冷藏、冷冻独立制冷，可单独停用；
6.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；
7.温度监控：配有两个测试孔，方便接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；
8.箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节；
9.柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能；
10.固定移动：配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
11.安全保障：双门双锁扣设计，满足安全要求；
12.停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
13.冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
14.质保：≥3年。

**（十二）种植机系统**

1.基本要求（产品临床用途）：用于种植手术，包括牙槽骨的准确定位、钻孔、成型、攻丝以及牙科种植体的植入和基台螺丝的锁紧等操作，能够满足不同牙科种植手术的需求，提高手术的精准度和效率。

2.使用期限：≥6 年

3.屏幕：≥7英寸彩色触摸屏

4.适配机头：主机能适配1:1、1:2、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1等多种不同转速比机头

5.扭矩输出范围：覆盖6N'cm- 70N'cm

6.微型马达：采用进口微型马达，进口轴承（提供彩页资料或说明书等证明材料）

7.多功能脚踏：能实现水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制等操作

8.校准：每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作

9.报警功能：具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警

10.模式选择：≥2种模式可选

11.马达接口：标准接口，适配多种品牌的种植手机

12.配置需求：主机1，多功能脚踏1，马达手柄及连接线1，弯手机套件1，水瓶挂钩1，手柄支架1，水管夹10，一次性输水管4

13.质保：≥3年（常用耗材单独报价）

## **包2 非医疗类小设备**

**（一）点焊机**

1.电源：AC220V/50Hz
2.功能：焊接卡环，用于修复
3.安全类型：属 I 类 B 型
4.能量调节：电焊≥20 档，钎焊≥5 档
5.焊接工作尺寸：覆盖范围 0.2mm~1.6mm不锈钢丝
6.具备误操作报警功能

7.质保：≥2年

**（二）调和机（适用于小蜜蜂等材料搅拌使用）**

1.外观：金属夹具，透明面罩；

2.摇臂轨迹：8字形摇臂；

3.转速：≥4200转/分钟；

4.定时范围：至少包含4秒-60秒，具有记忆功能；

5.运行噪音：≤65分贝

6.质保：≥2年（常用耗材单独报价）

**（三）封口机**

1.触摸屏控制，屏幕大小≥6英寸；

2.内置时钟和参数自动储存功能；

3.对打印内容进行调整或更改，可打印实际操作人员姓名，物品名称，科室名称，可保存信息≥10项；

4.微电脑智能温度控制，温度偏差±1%；

5.工作温度覆盖60~220℃任意设置；

6.高速升温设计，室温~180℃升温＜40s；

7.附带滚轮传送带；

8.自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度.

9.带封口检测模式，可打印压力、速度、温度、时间等需检测的参数；

10.封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测；

11.封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

12.封口留边0~35mm可调；

13.中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期，失效日期、批次、操作员姓名、锅号、锅次等打印要求；

14.灭菌日期、失效期限、批次代码可调整，并实现汉字设置和汉字打印功能；

15.灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整；

16.内置打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；

17.故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示；

18.打印字体宽窄可调，打印功能可按需要关闭某条目；

19.打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；

20.质保：≥3年（易损耗材除外），常用耗材请单独报价

**（四）技工抛磨机**

1.用途：用于牙科技工室中铸件的物理抛光打磨，打磨修整塑料义齿、牙齿支架及烤瓷牙等

2.电源：AC220V，50Hz

3.功率：≥350W

4.转速：≥2800r/min

5.噪音：≤65dB

6.配置清单：主机1台（含2个尖头，配布轮≥2个），电源线1根，砂轮片夹1个（配砂轮片≥2片） ，钻夹头1个（配磨头≥2个），锥形螺栓1付

7.质保：≥2年（常用耗材单独报价）

**（五）喷砂机**

1.能充分改善牙科常用金属，陶瓷，合成材料，树脂，混合微填充材料表面的保持力、粘接力
2.手柄+进气管+喷嘴+砂粉瓶+喷砂粉
3.配防尘箱，有抽风及过滤装置，防止粉尘外溢
4.工作压力：4-8bar
5.喷嘴可以360°旋转
6.质保：≥2年（常用耗材单独报价）

**（六）普通冰箱**

1.箱门结构：单开3门2.总容积：≥250L3.冷藏室容积：≥130L4.冷冻室容积：≥90L 5.变温室：≥30L6.噪声：≤40dB7.耗电量：≤0.60KWh/24h，一级能效

8.制冷方式：风冷无霜

9.质保：≥3年

**（七）器械检查放大镜**

1.带环状荧光灯，光线为日光色；

2.镜片采用镀膜技术，光线没有闪烁感、可保护视力；

3.放大与照明双重组合，放大倍数≥5倍；

4.弯折式支杆，可根据不同需要随意调整观察角度和位置；

5.质保：≥1年（常用耗材单独报价）

**（八）石膏振荡器**

1.用途：排除气泡，提升模型质量，均匀分布材料，加速石膏凝固

2.电源：AC220V 50Hz；功率≥150W

3.台面尺寸：≥180mm×150mm

4.两档可选，震荡方式无极可调

5.最大负载：≥3KG

6.质保：≥1年

**（九）微型打磨机**

1.输入电源：AC220V，50-60HZ；

2.无极调速功能；

3.可调节0-35000转/分钟的任意速度；

4.可调节正、反转工作方式；

5.脚踏板控制打磨机开关工作；

6.配置清单：主机1台；手柄1支；脚踏开关1个；电源线1根；手柄支架1个

**（十）压膜机**

1.功能：制作隐形牙套，运动护齿，保持器，美白牙套，夜磨牙垫托槽转移等

2.所有参数均可被程序化且可控制
3.加热时间可调，关上压力舱后，程序化冷却时间自动运转
4.空气仓快速去压，工作压力4-4.5bar
5.材料可在红外加热器工作后立即加热
6.正压压膜，砂砾舱可精确包埋覆盖模型，砂砾易于回收
7.电源AC220V，功率≥800W

8.膜片直径：≥120mm
9.质保：≥3年，随机赠送膜片，常用耗材单独报价

**（十一）急救（推）车**

1.急救推车符合ISO13485医疗器械质量体系认证

2.急救推车符合ISO9001质量管理体系认证

3.规格尺寸：≤长750×宽550×高990mm±10mm

4.车身材质：ABS

5.抽屉：≥4层，带锁，抽屉内有活动挡板，能分格存放急救药品，注射输液用品等

6.配置：急救推车主体1台、推送扶手1个、抽屉内PC透明分隔板2套、自吸合阻尼滑轨4套、分色垃圾桶2个、锐器盒挂架1个、伸缩式副工作台2个、输液架1根、CPR复苏板1个、氧气瓶支架1个、一次性锁10个

7.静音轮，带锁，可防杂物缠绕

8.质保：≥2年（常用耗材单独报价）

1. **手机注油机**
2. 电源：AC220V 50Hz
2.适用于高速手机，低速手机，电动手机，种植手机，接口适合多种品牌手机
3.可同时清洁注油≥4支手机（≥2支高速、≥2支低速手机）
4.工作气压：0.5 ～ 0.6MPa
5.报警功能：前门未锁，润滑油不足，气压过低报警
6.注油模式：根据注油时间长短不同，分为短模式，中模式，长模式三种可选
7.外观尺寸：≤W400 x D400 x H500mm
8.使用环境：温度10 - 40℃
9.质保：整机质保≥2年（耗材及易损件除外）
10.设备常用耗材单独报价（如：润滑油（各个品牌可以通用）、油污过滤快、吸油纸、O型圈等）

# 第三篇 项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

1.1交货期

中标人应在采购合同签订后15个日历日内交货并完成安装调试。由于中标人原因每超过1个日历日赔偿采购人合同总额的千分之五延期费。

1.2交货地点

交货地点：采购人指定地点。

1.3验收方式

1.3.1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

1.3.2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

1.3.3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1.3.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

1.3.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

1.3.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

1.3.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

1.4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

1.5.投标人提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

1.6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

1.7.产品包装材料由投标方自行处置。

## 二、报价要求

2.1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

**3.1产品质量保证期**

3.1.1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到**各个设备参数要求质保年限**（耗材及易损件除外）。

3.1.2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.1.3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3.1.4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

3.1.5.投标人提供的商品必须是原装封装的全新出厂产品，完全符合国家有关技术标准、医疗卫生行业标准、产品质量标准。**投标产品为国产设备的须为6个月内生产新产品；投标产品为进口设备的须为12个月内生产新产品。**

**3.2.售后服务内容**

3.2.1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

3.2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，售后服务人员应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作（重大紧急情况3小时内应到位）。

3.2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3.2.2.质保期外服务要求

3.2.2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.2.2.3质保期后终身免费上门维修，只收取配件费。

**3.3.备品备件及易损件**

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 付款方式

1. 包1

 1.超声清洗机、牙片宝、牙片机、种植机系统项目

（1）验收合格后，收到乙方开具合同全额发票15个工作日内，甲方支付合同金额的95%；

（2）乙方在质保期满且维保义务妥善履行完毕后，向甲方提交书面付款申请，经甲方确认付款金额后，乙方再次提交确认金额的书面付款申请，甲方自收到该申请书后15个工作日内，支付剩余款项。

2.除超声清洗机、手机注油机、牙片宝、牙片机、种植机系统项目以外项目

（1）验收合格后，收到乙方开具合同全额发票15个工作日内，甲方支付合同金额的100%.

（二）包2

 1.封口机、喷砂机、压膜机、手机注油机项目

（1）验收合格后，收到乙方开具合同全额发票15个工作日内，甲方支付合同金额的95%；

（2）乙方在质保期满且维保义务妥善履行完毕后，向甲方提交书面付款申请，经甲方确认付款金额后，乙方再次提交确认金额的书面付款申请，甲方自收到该申请书后15个工作日内，支付剩余款项。

2.除封口机、喷砂机、压膜机、手机注油机项目以外项目

验收合格后，收到乙方开具合同全额发票15个工作日内，甲方支付合同金额的100%.

##

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他商务要求内容

7.1.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

7.2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，投标人在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

7.3.如中标人因违反或不履行投标时承诺的商务和技术要求时，采购人保留对技术指标进行验证的权利，发现中标人及原生产厂家提供虚假参数的，采购人有权按照相关法律法规的规定，取消违反招标采购文件约定的中标人中标资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

7.4.中标人应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，采购人有权取消其成交资格：1、如中标人放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足响应文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，采购人除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，中标人一切损失自行承担。同时中标人按合同总价百分之二十赔付采购人延误损失。

7.5.竞争性比选文件、中标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

7.6.若采购人认为货物需要第三方质量检测或者鉴定的，采购人有权单方选择检测/鉴定机构，中标人对前述机构的检测/鉴定结论予以认可，且中标人应承担相关费用（包括但不限于检测费用、鉴定费用、运输费用、装卸费用等）。

# 第四篇 资格审查及评分办法

## 一、资格审查

评标委员会对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供书面声明（见格式文件）； |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按特定资格要求 |

注：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指满足竞争性比选文件全部实质性要求，价格最低的投标人为成交候选投标人的评审方法。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 响应文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |
| 4 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本竞争性比选文件第二篇中响应全部内容无负偏离 |
| 5 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本竞争性比选文件第三篇中响应全部内容无负偏离 |

（二）推荐中标候选人名单。

## （最低评标价法）采用最低评标价法的项目，评标结果按投标报价由低到高顺序排列前三的推荐为中标候选人，投标报价相同的，按服务部分优劣顺序排列；若投标报价、服务指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。

## 三、无效投标条款

投标人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照竞争性比选文件的规定提交投标保证金的；

（二）响应文件未按竞争性比选文件要求签署、盖章的；

（三）不具备竞争性比选文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过竞争性比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对竞争性比选文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇 投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合竞争性比选文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对竞争性比选文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照竞争性比选文件要求提供全部资料，或者投标人没有对竞争性比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、竞争性比选文件

竞争性比选文件是投标人编制响应文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。竞争性比选文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）竞争性比选文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；响应文件格式等部分组成。

（二）采购人对竞争性比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的竞争性比选文件、补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属口腔医院官网、行采家、中国采购招标网上发布，请各投标人注意下载领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目竞争性比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的竞争性比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有竞争性比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性比选文件的组成部分。

## 三、响应文件

投标人应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面胶装（不得采用穿孔式、文件夹式活页装订），同时应编制完整的封面、页码、目录。

（一）响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起九十天内。

（四）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“响应文件格式”中“采购项目一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中采购项目一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以采购项目一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以采购项目一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以两者中较小的为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本以均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.如果响应文件通过邮寄递交，投标人应将响应文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、评标

见第四篇“评标”内容。

## 五、定标

根据投标书提供的资格文件、投标报价书、优惠条件等多方面因素进行全面比较，综合优势领先者中标。比较结束后，招标方仅对中标者发出通知。招标方有权对落标者不做落标说明和解释。

## 六、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

## 七、签订合同

（一）中标人应当自接到采购人中标电话通知后**三十日**内，按照竞争性比选文件和中标人响应文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和中标人响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

# 第六篇 响应文件格式要求

封 面

重庆医科大学附属口腔医院

项目名称：

项目编号：

分包号：

（正本/副本）

响

应

文

件

投标人（盖章）：

联系人：

联系电话：

投标人地址：

（注：档案袋封面格式同此格式）

**一、经济文件**

（一）采购项目一览表

（二）分项报价明细表

**二、技术文件**

（一）技术条款差异表

（二）技术条款相关支撑资料（自附）

**三、商务文件**

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务条款相关支撑资料（自附）

**四、其他**

（一）其他与项目有关的资料（自附）

**五、资格文件**

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）采购项目一览表

采购项目名称： 分包号：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
|  |  |  |
| 投标报价（大写）：  |
| 备注： |
| 投标人： （加盖公章）  | 法定代表人或法定代表人授权代表： （签字或盖章） |
|  时间： 年 月 日 |

说明：

1.采购项目一览表按格式填列；

2.采购项目一览表务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

采购项目名称： 分包号：

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |
| 投标人： （加盖公章）  | 法定代表人或法定代表人授权代表： （签字或盖章） |
|  时间： 年 月 日 |

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

 （一）技术条款差异表

 采购项目名称： 分包号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标人： （加盖公章）  | 法定代表人或法定代表人授权代表： （签字或盖章） |
|  时间： 年 月 日 |

 注：

1.本表即为对本项目“技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.填写投标产品《配置清单》、《质保期满后更换配件费用》和《耗材清单》，中标后将作为合同附件。若投标产品无下列相关内容，可填无。下列表格可根据实际情况调整。

配置清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 配置明细 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

质保期满后更换配件费用

（备注：下列易损件质保期内免费更换，质保期满后乙方不能超过此报价供应给甲方，下列易损件是否采购由甲方自行确定。质保期内甲方需新购下列易损件，乙方的供应价格不能超过下列价格。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元）(含税) | 型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

耗材清单

（备注：下列耗材乙方报价有效期3年。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 型号 | 单价（元）(含税) | 药交所编码 |
|  |  |  |  |  |  |

（二）技术条款相关支撑资料（自附）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性比选文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性比选文件要求，提供采购项目的货物和服务。

四、我方按竞争性比选文件要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行竞争性比选文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

投标人：

（加盖公章）

年 月 日（二）商务条款差异表

 采购项目名称： 分包号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明对商务要求应答的具体内容以及投标文件中对商务要求应答的具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标人： （加盖公章）  | 法定代表人或法定代表人授权代表： （签字或盖章） |
|  时间： 年 月 日 |

注：

1.本表即为对本项目“商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务条款相关支撑资料（自附）

## 四、其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：

（加盖公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

 采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

 投标人：

（加盖公章）

年 月 日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）书面声明

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

 投标人：

（加盖公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）