**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2023年7月13日至2023年7月19日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重医口腔医院 报价表》。**

五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:李老师023-88860176。

电脑配送服务

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价：按产品名称分项报价，质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 见附件 |  |

附件：

一、技术要求

**分包1：台式电脑（1）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规 格 |
| 1 | 医工作站单网台式机 | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 10核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：16G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口或M.2接口)，可继续扩展硬盘5、光驱：无6、显卡：GTX1650（或者1050TI） 4G独显 显卡支持双路输出7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥8个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥15L，必须同时支持2个机械硬盘安装11、其他：23.8寸IPS屏幕，屏幕刷新率75HZ及以上，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；带HDMI接口或DVI接口12、插槽： ≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位13、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）14、可加装隔离卡进行内外网切换15、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函，中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 2 | 医工作站单网台式主机 | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 10核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：16G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口或M.2接口)，可继续扩展硬盘5、光驱：无6、显卡：GTX1650（或者1050TI） 4G独显 显卡支持双路输出7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥8个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥15L，必须同时支持2个机械硬盘安装11、插槽： ≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位12、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）13、可加装隔离卡进行内外网切换14、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函，中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 3 | 办公用电脑及分诊台单网电脑 | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 6核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：8G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口或M.2接口)，可继续扩展硬盘5、光驱：无6、显卡：集成显卡7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥8个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥15L，必须同时支持2个机械硬盘安装11、其他：23.8寸IPS屏幕，屏幕刷新率75HZ及以上，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；带HDMI接口12、插槽：≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位13、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）14、可加装隔离卡进行内外网切换15、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函, 中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 4 | 办公用电脑及分诊台单网电脑主机 | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 6核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：8G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口或M.2接口)，可继续扩展硬盘5、光驱：无6、显卡：集成显卡7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥8个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥15L，必须同时支持2个机械硬盘安装11、插槽：≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位12、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）13、可加装隔离卡进行内外网切换14、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函, 中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 5 | 内外网双网切换电脑一套 | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 6核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：8G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口)，可继续扩展硬盘 5、光驱：无6、显卡：集成显卡7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥8个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥15L，必须同时支持2个机械硬盘安装11、其他：23.8寸IPS屏幕，屏幕刷新率75HZ及以上，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；带HDMI接口或DVI接口12、插槽：≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位13、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）14、配内外网切换隔离卡，要求电源切换15、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函, 中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 6 | 内外网双网切换电脑主机 | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 6核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：8G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口)，可继续扩展硬盘 5、光驱：无6、显卡：集成显卡7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥8个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥15L，必须同时支持2个机械硬盘安装11、插槽：≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位12、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）13、配内外网切换隔离卡，要求电源切换14、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函, 中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 9 | 2K显示器 | 1、品牌显示器2、23.8寸IPS屏2K窄边框，16：9广视角；屏幕刷新率100HZ及以上；分辨率不低于2560x1440广视角爱眼不闪屏主流品牌显示器；带HDMI接口或DVI接口；显示屏(可壁挂)；亮度高于300cd/m23、NTSC色域高于72%或者SRGB色域高于99%；对比度高于1000:1，中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 10 | 普通显示器 | 1. 品牌显示器
2. 23.8寸IPS屏幕，屏幕刷新率75HZ及以上，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；带HDMI接口或DVI接口
 |

分包2：台式电脑（2）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收费单网电脑（工作站） | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 6核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：8G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口或M.2接口)，可继续扩展硬盘5、光驱：无6、显卡：集成显卡7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥10个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥20L，必须同时支持3个机械硬盘安装11、其他：23.8寸IPS屏幕，屏幕刷新率75HZ及以上，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；带HDMI接口12、插槽：≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位13、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）14、可加装隔离卡进行内外网切换15、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函, 中标方提供上门服务，24小时内响应 |
| 2 | 收费单网电脑主机（工作站） | 1、CPU： Intel I5 第11代及以上 6核及以上2、芯片组：100%全固态电容设计3、内存：8G DDR4，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G4、硬盘：1T硬盘+256GB SSD(SATA3.0接口或M.2接口)，可继续扩展硬盘5、光驱：无6、显卡：集成显卡7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡8、接口：≥10个USB 接口， 1×耳机/麦克风两用接口，1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口）9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌防水键鼠，每台均提供鼠标垫10、电源≥500W 能效不低于90%，机箱容积≥20L，必须同时支持3个机械硬盘安装11、插槽：≥1个PCI-E\*16、≥1个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位12、操作系统： Windows 10或者Windows11正版操作系统(提供可通过软件正版化检查的授权证明）13、可加装隔离卡进行内外网切换14、服务：品牌电脑，三年原厂质保，提供原厂售后服务承诺函, 中标方提供上门服务，24小时内响应 |

## **二、报价要求**

报价包括完成本项目所需的本项目报价总价，本次报价须为人民币报价，包含：人工、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费等所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## **三、付款方式**

（一）产品验收合格后，按照采购人要求流程办理入库手续后，每季度末按照入库验收合格金额支付货款。

（二）中标人应按每次送货金额向招标采购人开具等额增值税发票和送货单。

（三）中标人在合同签订后10个工作日内向采购人缴纳其投标报价金额的5%作为履约保证金，合同期内无违约或不合作等情况，合同到期后10个工作日内采购人无息退还该履约保证金。

**四、其他商务要求**

须承诺中标产品在10个工作日内在重庆市政府采购协议供货平台上架，上架后采购人根据实际需求在协议供货平台按照合同单价直接下单采购。