**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年1月3日至2023年1月9日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重庆医科大学附属口腔医院 报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:杨老师023-88860156。**

**2套3D打印机采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价），报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 1.用途：可用于打印制作数字化模型、临时牙冠、仿真牙龈、夜磨牙垫、咬合板、代型、美学蜡型、局部可摘义齿、全口义齿、基台定位器等  2.DLP光固化面成型工艺  3.可用材料：柔性材料、模型材料、咬合板材料、临时牙材料、夜磨牙垫材料、仿真牙龈材料、义齿基托等树脂材料  4.设备为桌面式3D打印机  5.光源使用寿命≥20,000小时  6.打印精确度≤75um  7.打印成型空间≥135\*≥75\*≥150mm  8.层厚/Z轴精度覆盖：0.05-0.15mm  9.打印速度：≥50mm/h  10.搭载≥6寸高清触摸屏，分辨率至少1920×1080  11.打印机与控制电脑至少有三种连接方式：  a. USB接口，即插即打；  b. 电脑与打印机处于同一局域网；  c. 打印机外放WiFi信号，电脑连接该信号  12.至少支持STL、OBJ等开放数据格式  13.切片排版软件可一键自动生成支撑和自动排版功能  14.提供云端设计服务  15.光固化灯箱固化空间：≥145\*≥170\*≥270 mm  16.自预热功能：能够和打印设备进行WiFi连接，根据打印设备指令进行自动提前预热，智能节省后固化处理时间  17.固化参数设置：可以在触摸屏上自行选择不同的固化时间、固化温度的设置  18.主要配置：主机1台、超声波清洗机、1台、光固化灯箱1台、排版软件、临时牙  材料1KG、设计软件或可在云端在线设计（可对种植、修复、正畸进行设计）  19.维修配件及设计费报价：至少包含常用维修配件，如有云端设计，需对各种设计费用进行报价  20.耗材报价：树脂料盒、模型材料、个性化托盘材料、牙龈胶材料、临时牙材料报价  21.临时牙材料需具有医疗器械注册证或医疗器械备案证  22.质保:整机及附属设备≥三年，质保期后终身免费上门维修，只收取配件费，由厂家或中国总代出具售后承诺书 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**