**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年3月19日至2024年3月25日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重庆医科大学附属口腔医院 报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:李老师18696627824。**

 **影像归档和灾备存储采购项目**

|  |
| --- |
| 报价单位名称： |
| 联系人： 联系电话： |
| 报价品牌： 型号： 产地：  |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） |
| 报价： 元（总价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 品牌：知名品牌统一存储，国内生产，本地有厂家的服务队伍； 双控制器架构SAN存储，控制器采用X86 构架CPU进行计算，主频\*核心数量不低于 16Ghz； 一级缓存：双控制器不少于64GB 物理内存； 二级缓存：每个控制器配置不少于1TB Nvme SSD或Nvme Flash卡作为二级缓存，用来加速存储的性能 RAID保护：支持RAID 5、RAID6和或更高级的RAID保护技术，提供双盘失效和三盘同时失效的保护技术;提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告以证明； 提供RAID组动态扩展，在线升级等功能； 磁盘1：配置不少于12块2.4TB 10K SAS硬盘，采用Raid6模式，可用空间不少于20TB 磁盘2：配置不少于12块20TB NLSAS硬盘，组成一个组，采用三盘校验，可用空间不少于150TB 物理接口：配置4x16GB FC San主机接口，配置4x10GB IP 光口 ； 协议1： 提供 FC San/Iscsi标准协议 协议2： 提供 NAS文件协议，支持NFS 以及CIFS ； 协议3： 提供完全兼容S3的对象协议； 性能：存储SAS空间，在8K IO大小，读写比例2：1的情况下，IOPS不少于1.3万（能通过iometer 或Fio等工具的实测） 其它高级软件功能： 1、 提供对SAN存储空间和NAS空间的数据压缩，10K SAS磁盘空间在虚拟化环境，可达到1.5-2：1的空间压缩率； 2、 存储支持WORM（Write Once Read Many）功能，保障数据不能被删除和篡改，支持文件级的锁定（本次采购可以不激活，但必须支持该功能）； 3、 提供自动精简配置，实现对存储资源的按需分配； 4、 提供和对象存储联动的软件功能，存储支持将其数据自动迁移到对象存储，对用户完全透明； 服务：提供至少3年7×24原厂服务； |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**