**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2024年5月14日至2024年5月20日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《XXXX公司重庆医科大学附属口腔医院XXXXXX报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:周老师023-88132377。**

**单道移液器采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，附分项报价表），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用。 | |
| **项目技术及要求** | 响应情况 |
| 1、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；  2、人体工程学设计，避免手部重复性劳损；  3、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；  4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；  5、四位数字放大体积显示，精准设置移液体积；  6、具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体；  7、RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。  8、规格型号及数量：0.1～2.5 μL移液器 11支、0.5～10 μL移液器 11支、2～20 μL移液器 11支、10～100 μL移液器 10支、20～200 μL移液器 11支、100～1000 μL移液器 11支、0.5-5ml 移液器 10支、1-10ml移液器 10支  9、 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性，可根据情況启用或者取消  10、有密度调节窗口，适用于不同密度的液体  11、 交货期限为接到采购人电话通知后7个日历内，如为进口设备：外贸合同签订后，收到采购人通知之日起90个日历日内交货并完成安装调试，保证甲方正常使用。乙方应当在交货前3个工作日前书面通知甲方做好接货准备。乙方将货物送至甲方指定地点。  12、 质保≥三年，需厂家出具售后承诺书 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

**附件：**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量（支）** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备 注** |
| **1** | 0.1～2.5 μL移液器 | **11** |  |  |  |
| **2** | 0.5～10 μL移液器 | **11** |  |  |  |
| **3** | 2～20 μL移液器 | **11** |  |  |  |
| **4** | 10～100 μL移液器 | **10** |  |  |  |
| **5** | 20～200 μL移液器 | **11** |  |  |  |
| **6** | 100～1000 μL移液器 | **11** |  |  |  |
| **7** | 0.5-5ml 移液器 | **10** |  |  |  |
| **8** | 1-10ml移液器 | **10** |  |  |  |
| **9** | 合 计 | **/** | **/** |  |  |